제 3 일차 창의로봇  자격시험 문제지

1. 축바퀴를 이용한 도구가 아닌 것은?

① 전화다이얼          ② 자동차 핸들

③ 손톱깍이            ④ 드라이버

2. 평형기어로 기어와 기어의 톱니가 물려 회전하며 회전 방향을 반대로 바꾸주는 기어는?

① 베벨기어             ② 웜기어

③ 헬리컬기어           ④ 스퍼기어

3. 회전운동을 직선왕복운동으로 바꾸는데 사용하는 기어는 무엇인가?

① 스퍼기어             ② 웜기어

③ 헬리컬기어           ④ 레크기어

4. 회전 속도를 크게 낮출 때 사용하는 기어는 무엇인가?

① 스퍼기어             ② 웜기어

③ 헬리컬기어           ④ 레크기어

5. 빛 감지를 위해 사용되는 센서는?

① CdS광도전센서          ② 터치센서

③ 초음파센서              ④ 사운드센서

6. 어떤 물체를 만지거나 수분이 묻으면 신호를 발생 시키는 센서로 쓰이는 소자는?

① CdS광도전센서          ② 터치센서

③ 초음파센서              ④ 사운드센서

7. 박쥐와 같이 민감한 소리를 이용하여 물체를 감지하는 센서는?

① CdS광도전센서          ② 터치센서

③ 초음파센서              ④ 사운드센서

8. 로봇이 소리를 감지하기 위한 센서로 이용되는 부품의 명칭은 무엇인가?

① CdS광도전센서           ② 터치센서

③ 마이크                   ④ 초음파센서

9. 그림과 같이 자석 A를 매달아 놓고 자석 B를 가까이

하였더니 자석 A가 B쪽으로 끌려왔다. 이때 ㉠ ㉡ ㉢에 해당하는 자석의 극으로 옳은 것은?

㉠   ㉡   ㉢               ㉠   ㉡   ㉢

①  S    N    N          ②  S    N    S

㉠   ㉡   ㉢              ㉠   ㉡   ㉢

③  N    N    S          ④  N    S    S

10. 1.5V 건전지 4개를 사용하여 4.5V용 전기기구를 작동시키려 한다. 다음중 회로를 바르게 연결한 것은?

① 6V     ② 1.5V      ③ 3V     ④ 4.5V

<< 3일차 학습내용 정답 >>

1. ③

2. ④   3. ④

4. ②

5. ① 가시광선이 닿으면 동작하는 방법에 따라 빛을        활용하여 사물을 인식하거나 주변의 환경을 인        식할 수 있는 센서로 CdS 광도전센서 외에도         광전센서, 적외선센서, 컬러센서, 포토다이오드,        포토트랜지스터 등이 있다

6. ②

7. ③

8. ③

9. ② 자석은 N극과 S극으로 구성 되어 있으면 양극이 서로 다르면 잡아당기고 서로 같으면 밀어내는 성질을 가지고 있다.

10. ④ 직렬과 병렬의 연결 방법은 직렬은 한 전지의 (+)극을 다른 전지의 (-)극과 연결하는 방법으로 전지를 일렬로 나란히 연결하면 됩니다. 전압을 높여 사용해야 할 때 적합합니다.

병렬은 각 전지의 (+)극은 (+)극끼리, (-)극으 (-)극끼리 같은 극을 연결하는 방법입니다.

전지가 1개있을 경우 직렬도 병렬도 아닙니다.