제 8 일차 창의로봇  자격시험 문제지

1. 기어 전동의 특징을 잘못 설명한 것은?

① 속도비가일정하다.  ② 큰 동력을 전달할 수 있다.

③ 감속비가 크다.     ④ 충격에 강하다.

2. 한 쌍의 기어가 맞물려서 회전할 때 잇수가 작은기어를 무엇이라 하는가?

① 피니언             ② 큰기어

③ 전위기어           ④ 스큐기어

3. 다음 그림은 도르래 A와 도르래 B를 설치한 후 손으로 줄을 잡아당기는 것을 나타낸 것이다. 다음 설명 중 옳은 것은?

① 도르래 A는 고정도르래이다.

② 도르래 B는 움직도르래이다.

③ 맨손으로 추를 들어 올릴 때보다 더 적은 힘으로 들어 올릴 수 있다.

④ 추가 이동하는 방향과 손이 이동하는 방향은 같다.

4. 다음 그림처럼 움직도르래와 고정도르래를 장치하고 50N 무게를 들어 올리려고 한다. 도르래의 무게를 무시한다면 얼마의 힘 F가 필요한가?

① 10 N       ② 25 N

③ 50 N       ①④ 100 N

5. 다음 그림처럼 지레 위에 무거운 물체 A와 가벼운 물체 B를 놓았더니 지레가 왼쪽으로 기울어졌다. 이 지레를 수평으로 유지하기 위한 방법으로 옳은 것은?

→

오른쪽

←

왼쪽

받침점

물체 A

물체 B

① 무거운 물체 A를 왼쪽으로 서서히 움직이면 수평한 위치가 나타난다.

② 가벼운 물체 B를 왼쪽으로 서서히 움직이면 수평한 위치가 나타난다.

③ 받침점을 왼쪽으로 서서히 움직이면 수평한 위치가 나타난다.

④ 물체의 무게가 같지 않기 때문에 수평을 유지할 방법이 없다.

6.로봇의 전자 부품을 납땜 할 때 (+)와 (-)의 극성에 주의하지 않아도 되는 것은 무엇인가?

① 다이오드     ② 고정저항

③ 트랜지스터      ④ 전해 콘덴서

7. 다음 두 그림 A, B에 대해서 올바르게 설명한 것을 고르세요.

<그림> A           <그림> B

(모든 스위치는 닫혀있다.)

① A는 병렬연결하는 방법이다.

② B는 직렬연결하는 방법이다.

③ A, B 전구의 밝기는 동일하다.

④  A, B의 전압은 동일하다.

8.  다음 중 <그림>과 같은 A, B 기어를 사용하였을 때 설명으로 가장 올바른 것은?

<그림>

①. 두 기어의 회전비율은 동일하다.

②. 기어 A, B의 회전비율은 2:1 이다.

③. 기어 A, B의 회전비율은 1:2 이다.

④. 기어 A, B의 회전비율은 3:1 이다.

9. 다음 중 저항의 회로도 기호로 올바른 것은?

①②

③④

10. 그림과 같이 쇠공이 연결되어 있고 A 쇠공을 그림과 같은 높이 만큼 들어 올렸다가 내려 놓았다. 다음 상황에 맞는 설명을 고르세요.

1. B,C,D 쇠공 모두 A공의 높이 만큼 올라간다.

2. B 쇠공이 A공 높이 만큼 올라간다.

3. C,D 쇠공이 A공 높이의 반 만큼 올라간다.

4. D 쇠공이 A공 높이 만큼 올라간다.

<< 8일차 학습내용 정답 >>

1.  ④

2. ①

래크와 맞물리는 기어 또는 2개의 크고 작은 기어가 맞물릴 때 작은기어를 말한다.

3. ③

움직도르래( A )와 고정도르래( B )를 함께 사용한 경우입니다. 이런 경우는 추가 이동하는 방향과 손이 움직이는 방향은 다른 방향이 되고요 추가 움직이는 거리에 비해 잡아 당기는 줄의 길이는 훨씬 길어 집니다. 물론 맨손으로 추를 들어 올릴는 경우 보다는 작은 힘으로 들어올릴  수 있습니다.

4. ②

움직도르래를 여러 개 사용할 때의 힘의 크기는 움직도르래를 사용한 만큼 필요한 힘이 적게 들어간다. 따라서 움직도르래의 무게를 무시하면 힘의 크기 F = 1/움직도르래의 개수 * 2 이다.

5. ③

* 수평을 잡을 수 있는 경우

① 무거운 물체 A를 오른쪽으로 서서히 움직이면 수평한 위치가 나타난다.

② 가벼운 물체 B를 오른쪽으로 서서히 움직이면 수평한 위치가 나타난다.

③ 받침점을 왼쪽으로 서서히 움직이면 수평한 위치가 나타난다.

6. ②

7. ④

A는 직렬연결하는 방법이고, B는 병렬연결하는 방법이다. 직렬인 경우 전구의 밝기나 모터의 회전 속도는 강해지고 병렬의 경우는 전지의 수명이 오래간다.

8. ①

9. ④

10.  ④

진자운동 - 추에 줄을 매달아 줄을 고정하고 추를 한쪽에서 잡았다가 놓으면 추는 일정한 기준을 중심으로 왔다갔다하면서 움직인다(진동). 이와 같은 운동을 하는 추를 진자라고 하며, 진동하는 추는 속력과 방향이 모두 변하는 진자 운동을 한다. 즉, 가운데로 갈수록 점점 빨라지고 양끝으로 갈수록 점점 느려진다