제 7 일차 창의로봇  자격시험 문제지

1. 중앙처리장치의 역할을 모두 고르시오.

① 비교와 판단          ② 작업과정 제어

③ 전원 공급            ④ 명령어 해석

2. 기억 장치를 모두 고르시오.

① USB             ② ROM

③ RAM           ④ 스피커

3. 다음 중에서 입출력 장치를 모두 고르시오

① 포토 커플러             ② MP3

③ DVD 플레이어           ④ USB

4. 다음 중 성능이 가장 좋은 마이크로프로세서는?

① 8비트 마이크로프로세서 ②16비트 마이크로프로세서

③32비트 마이크로프로세서④64비트 마이크로프로세서

5. 다음 중 컴파일러의 역할은?

① 원시 파일을 작성하는 편집기의 역할을 한다.       ② 원시 파일에서 오타를 찾아내는 역할을 한다.

③ 컴퓨터에서 프로그램을 실행시키는 역할을 한다.    ④ 원시 파일을 실행 파일로 번역하는 역할을 한다.

6. 다음 중 실행 파일의 확장자는?

① .exe          ② .rel

③ .hex              ④ .obj

7. 다음 그림처럼 중심축으로부터 거리가 같도록 위치가 표시된 지레에 10 g의 추가 놓여있다. 이 지레가 평형을 유지하기 위해서는 왼쪽의 위치에 몇 g의 추를 올려놓아야 하겠는가?

ㄱ

ㄴ

ㄷ

ㄹ

10 g

① ㄱ의 위치에 10 g의 추를 올려 놓는다.

② ㄴ의 위치에 5 g의 추를 올려놓는다.

③ ㄷ의 위치에 10 g의 추를 올려놓는다.

④ ㄹ의 위치에 5 g의 추를 올려놓는다.

8. 다음 그림은 지레를 이용하여 무거운 돌을 들어올리

는 것이다. 다음중 지레의 3요소에 해당되는 것이 아닌 것은?

① 작용점     ② 받침점   ③ 힘점   ④ 무게점

9. 다음은 일상생활에서 이용되는 힘을 나타낸 것이다. 힘의 종류가 다른 하나는 무엇인가?

①

②

③

④

10. 다음중 전류에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전류는 (+)극에서 (-)극으로 흐른다.

② 전류와 전자의 이동방향은 서로 같다.

③ 전류의 단위로는 A(암페어) 또는 mA(밀리암페어)를 사용한다.

④ 도선에서 실제로 흐르는 것은 전자이다.

<< 7일차 학습내용 정답 >>

1. ① ② ④

2. ① ② ③

메모리는 저장하는  방식과 저장된 데이테를 보존하는 방법에 다라 RAM, ROM, FLASH ROM, EEPROM등으로 구분된다.

3. ① ② ③

4. ④

5. ④

컴파일러는 원시 파일을 기계어로 바꾸어서 이진 형태의 실행 파일을 만드는 컴파일 과정을 실행한다.

6. ①

7. ④

8. ④

* 지레의 구성 요소 - 힘점, 작용점, 받침점

9. ①

* ① - 자성, ②, ③, ④ - 탄성력을 이용한 도구이다.

10.  ②

전류는 (+)극에서 (-)극으로 흐르고, 전자는 (-)극에서 (+)극으로 흐른다.