제 19 일차 창의로봇  자격시험 문제지

1. 다음 괄호 안에 들어갈 내용 중 올바른 것은 어느 것입니까?

자동차의 타이어를 (  Ⓐ  )로 만드는 이유는 (  Ⓑ  ) 때문입니다.

Ⓐ      -      Ⓑ

①  쇠      -     단단하기

②  유리     -    모양이 예쁘기

③  고무    -     때가 잘 안타기

④  나무    -    충격을 잘 흡수하기

2. 옛날에는 수레의 바퀴를 나무로 만들었지만, 지금은 자동차의 바퀴를 고무로 만드는 가장 중요한 이유는 무엇인가?

① 가볍기 때문에

② 단단하기 때문에

③ 오래 사용할 수 있기 때문에

④ 탄력이 있고 유연하기 때문에

3. 다음 (   ) 안에 들어갈 말이 순서대로 바르게 지어진 것은 어느 것입니까?

전지, 전선, 전구, 모터, 스위치 등의 여러 가지 전기 부품을 연결한 것을 (   )라고 하고, 이 때 전구에 불이 들어오는 것은 (   )가 흐르기 때문이다.

① 전기회로, 전기         ② 전류회로, 전류

③ 회로도, 회로           ④ 전기회로, 전류

4. 전지의 병렬연결에 대한 설명입니다. 틀린 것을 고르시오.

① 두 개 이상의 전지가 연결되어 있는 모습입니다.

② ( + )극은 ( + )극끼리 연결되어 있습니다.

③ 전류가 흐를 수 있는 길(회로)는 1개입니다.

④ 전지끼우개를 위아래로 연결하여도 됩니다.

5. 전구와 발광 다이오드에 대한 설명으로 알맞은 것은?

① 발광 다이오드는 전구보다 항상 밝은 빛을 낸다.

② 전구는 전류의 방향이 바뀌어도 불이 켲진다.

③ 발광 다이오드는 전류의 방향이 바뀌어도 불이 켲진다.

④ 전구는 병렬로 연결할 수 있지만 발광 다이오드는 병렬로 연결할 수 없다.

6. 다음 중 우리 생활 속에서 자동 온도 조절 장치( 온도센서 )를 사용하지 않는 전기 제품은 무엇입니까?

① 에어컨        ② 냉장고

③ 전기 청소기   ④ 전기 다리미

7. ①, ②의 전지 연결 방법에 따른 옳은 설명만을 < 보기 >에서 있는 대로 고른 것은?

< 보    기 >

ㄱ. 전구의 밝기는 ①보다 ②가 더 밝다.

ㄴ. ①의 연결 방법을 전지의 병렬이라고 한다.

ㄷ. ①보다 ②의 연결 방법이 전지를 오래 사용할 수 있다.

ㄹ. 전지 여러 개를 서로 다른 극끼리 한길로 연결하는 방법을 전지의 직렬이라고 한다

① ㄱ                ② ㄱ, s

③ ㄴ, ㄷ            ④ ㄷ, ㄹ

8. 발광 다이오드에 대한 옳은 설명만을 <보 기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보   기 >

ㄱ. 작은 전류에서도 밝은 빛을 내며 오래 쓸 수 있는 친환경 제품이다.

ㄴ. 긴 발과 (-)극, 짧은 발과 (+)극이 연결되었을 때 불이 켜진다.

ㄷ. 전지의 극을 반대로 연결하면 여러 가지 다양한 색의 빛을 만들 수 있다.

① ㄱ                 ② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ             ④ ㄴ, ㄷ

9. 다음 중 센서와 그 센서가 사용된 기구를 올바르게 연결한 것은?

①온도센서 - 로봇청소기  ②빛센서 - 냉장고 문

③사운드센서 - 정수기   ④적외선 센서 - 자동문

<< 19일차 학습내용 정답 >>

1. ④

2. ④

3. ④

4. ③

5. ②

전구는 전류가 흐르는 방향이 바뀌어도 불이 켜지지만 발광 다이오드는 전류가 흐르는 방향이 일정해야 불이 켜진다.

6. ③

7. ④

전지 여러 개를 서로 다른 극끼리 한길로 연결하는 방법을 전지의 직렬이라고 하고 전지 여러 개를 서로 같은 극끼리 한길로 연결하는 방법을 전지의 병렬이라고 한다. 전지의 직렬연결은 전지를 많이 연결할수록 전구는 밝아지며 전지를 하나 빼내면 전구에 불이 꺼진다. 전지의 병렬연결 방법은 두 개 이상의 전지가 다른 선으로 연결되어 있고, 전지 한 개를 빼내도 전구의 불이 꺼지지 않으며 전구의 밝기는 전지 1개를 연결한 회로의 전구 밝기와 같이 오래 쓸 수 있다.

8. ①

발광 다이오드는 긴 발이 (+)극과 연결되고, 짧은 발이 (-)극과 연결되었 때 불이 켜진다. 또한 발광 다이오드는 순방향(+극 --> -극)으로 전류가 흐르때만 불이 들어오므로, 전지의 극을 반대로 연결하면 빛을 내지 목한다.

9.  ④

* 적외선센서 - 로봇청소기, 터치센서 - 냉장고 문, 온도센서 - 정수기